危険ブロック塀点検表（補強コンクリートブロック塀）

別表1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 点検項目 | 点検内容 | 点検結果 | |
| 適合 | 不適合 |
| 1 | 塀の高さ | 地盤面から2.2ｍ以下 | はい | いいえ |
| 2 | 塀の厚さ | 10㎝以上  （塀の高さが2ｍ超、2.2ｍ以下の場合は15㎝以上） | はい | いいえ |
| 3 | 控え壁の有無  （塀の高さ1.2ｍ超の場合） | 塀の長さ3.4ｍ以下ごとに、塀の高さの1/5以上突出した控え壁があるか | 有 | 無 |
| 4 | 基礎の有無 | コンクリートの基礎があるか | 有 | 無 |
| 5 | 損傷等の有無 | 塀の傾き、ひび割れはないか | 無 | 有 |
| 【以下の項目は、項目1～5の全てが『適合』の場合のみ調査】 | | | | |
| 6 | 鉄筋の有無 | 塀に鉄筋が入っているか  （直径9㎜以上の鉄筋が縦横とも80㎝間隔以下で配筋されており、縦筋は壁頂部および基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされているか） | 有 | 無 |
| 7 | 基礎の根入れ深さ  （塀の高さ1.2ｍ超の場合） | 30㎝以上 | はい | いいえ |

調査日　　　　年　　　　月　　　　日

調査者

危険ブロック塀点検表（れんが造、石造、鉄筋のないブロック造の塀）

別表2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 点検項目 | 点検内容 | 点検結果 | |
| 適合 | 不適合 |
| 1 | 塀の高さ | 地盤面から1.2ｍ以下 | はい | いいえ |
| 2 | 塀の厚さ | 各部分の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の1/10以上 | はい | いいえ |
| 3 | 控え壁の有無 | 塀の長さ4ｍ以下ごとに、塀の厚さの1.5倍以上突出した控え壁があるか | 有 | 無 |
| 4 | 基礎の有無 | 基礎があるか | 有 | 無 |
| 5 | 損傷等の有無 | 塀の傾き、ひび割れはないか | 無 | 有 |
| 【以下の項目は、項目1～5の全てが『適合』の場合のみ調査】 | | | | |
| 6 | 基礎の根入れ深さ | 20㎝以上 | はい | いいえ |

調査日　　　　年　　　　月　　　　日

調査者